附件1

推介产品需求明细表
	序号
	申请阳光推介产品名称
	主要用途、功能、性能、配置等需求概述
	质保/维保年限
	数量
	单位
	预估单价（万元）
	合计金额（万元）
	推介方式（线上/线下）
	推介资料接收邮箱/线下推介地点
	线下推介时间
	联系人

	1
	石蜡切片机
	拟购置的轮转式切片机是能够半自动、手动二合一，既具有电机进样的半自动修片模式，又有小手轮手动修片模式的石蜡切片机；用于制作不同硬度的人体组织样品薄切片，以供实现组织学诊断； 需具有样本头进样方式：≥3种，至少包括小手轮、外接独立操作控制器、机身左侧按键面板；小手轮调节：粗修小手轮进样方向、速度可通过软件快速实时调节，适应不同操作者使用习惯；关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统等功能。
	5
	2
	台
	12
	24
	线下
	科室会议室
	2026年8月24日15:00
	裴志刚17784255157

	2
	漂片仪
	该设备服务于生物组织病理制片，切片后漂片效果直接影响最终制片与病理诊断质量。设备采用密闭腔体，依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控试剂，自动化完成切片舒展整平。
配置双气泵保障运行稳定；配备电子锁，防止误操作；自带酒精浓度智能检测，把控试剂品质；支持一键换液，简化运维。适配医院病理科常规制片，保障切片平整完好，提升制片标准化与工作效率。
	5
	2
	台
	1
	2
	线下
	科室会议室
	2026年8月24日15:00
	裴志刚17784255157

	3
	冷台
	冷台为病理制片配套设备，适配组织脱水、包埋、切片整套流程。经脱水浸蜡后的组织包埋注蜡后，依靠冷台低温环境让石蜡快速均匀凝固，提升蜡块硬度，保障后续切片平整顺滑，直接决定切片质量。
设备依托压力泵、电磁阀、多向阀完成温控稳定调控，搭载双气泵保障控温稳定；配置电子锁，规避误触改动参数；可智能监测试剂酒精浓度，保障制片试剂达标；支持一键换液，维护便捷。冷台温控稳定，适配医院病理常规石蜡制片，操作省心，有效稳定制片品质。
	5
	2
	台
	1.5
	3
	线下
	科室会议室
	2026年8月24日15:00
	裴志刚17784255157

	4
	脱水机
	拟购置的全封闭脱水机是用于生物组织病理检测，是生物组织制片前必要的工序，在整个组织制片流程中，脱水、包埋、切片、烤片、染色等对后期制片效果的好坏有重要作用。而脱水将直接影响制片的效果。拟购置的设备是将组织置于一密闭的反应缸内，在不同时间注入各类试剂，并按要求浸泡一定时长，以达到对组织固定、脱水、透明和浸蜡的要求。各类试剂的注入是由压力泵、电磁阀、多向旋转阀等相互配合实现。设备须具有双气泵，电子锁，智能酒精浓度检测，一键换液等功能。
	5
	1
	台
	35
	35
	线下
	科室会议室
	2026年8月24日15:00
	裴志刚17784255157

	5
	大体摄影仪
	大体摄影仪为病理实验室标配设备，服务生物组织全流程病理制片。病理脱水、包埋、切片、染色各工序互相影响，脱水品质决定切片最终效果；该设备用于取材阶段标本高清拍照存档，留存大体影像，方便病理医生对照切片综合判读，满足病例溯源、质控、会诊教学要求。
设备管路依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控清洁试剂输送；配备双气泵，保障设备供气、照明运行稳定；设置电子锁锁定拍摄参数，避免误操作改动设置；搭载智能酒精浓度检测，监测台面消杀试剂浓度，防止标本污染、画面脏污；具备一键换液功能，可快速更换清洁试剂，运维简便。设备成像清晰、适配病理常规取材，完善制片全流程质控。
	5
	1
	台
	6
	6
	线下
	科室会议室
	2026年8月24日15:00
	裴志刚17784255157

	6
	取材台
	取材台是病理制片前端关键设备，承接标本取材工序，取材质量直接影响后续脱水、包埋、切片、染色全流程制片效果。设备采用密闭操作区域，依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控各类清洁、固定试剂输送。
设备搭载双气泵，保障排风、供液稳定；配备电子锁，锁定运行参数，避免误操作；具备智能酒精浓度检测，把控消杀试剂浓度，防止标本污染；支持一键换液，便捷更换各类试剂。适配医院病理日常取材，兼顾操作安全、质控稳定与运维简便，保障前期标本合规处理。
	5
	1
	台
	15
	15
	线下
	科室会议室
	2026年8月24日15:00
	裴志刚17784255157

	7
	离心机
	台式离心机为病理实验室配套前处理设备，适配组织制片全流程。病理脱水、包埋、切片、染色各环节环环相扣，脱水品质决定最终切片效果；该离心机用于病理体液、组织匀浆离心提纯，保障前期样本纯度，为后续脱水制片筑牢基础。
设备依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀辅助管路稳定控液；搭载双气泵保障设备运行平稳；配置电子锁，防止误改参数；可智能检测酒精试剂浓度，保障标本处理试剂达标；支持一键换液，简化试剂更换操作。整体适配病理常规样本离心处理，运行稳定、安全易维护，保障病理制片全流程质控稳定。
	5
	1
	台
	6
	6
	线下
	科室会议室
	2026年8月24日15:00
	裴志刚17784255157

	8
	全自动推片染色机
	设备主要用于样本分析前对血液细胞接种、涂片、固定、染色等，实现免疫组化玻片的全自动染色；
仪器须具备血样自动稀释、自动涂片、自动染色等功能。采用全自动机械手加样本 ，稀释样本，最终加5微升样本，全自动孵育 ，清洗 ，染色 ，全程采用机械手，每个动作精准到毫秒级。设备具备染液监控功能，染液余量不足时可报警提示，配备自动锁定样本舱门、过载保护和液体泄漏检测系统等安全保护措施，支持数据网络访问服务，可与实验室信息系统（LIS）单向或双向对接。
	5
	1
	台
	0.98
	0.98
	线上
	cqjj47554942@163.com
	/
	/

	9
	超声诊断仪
	设备主要用于腹部、心脏、小器官、肌骨、外周血管等方面的临床超声诊断和科研应用需求，适用于全身多部位超声诊疗，配备超高频探头，须具备医疗器械三类注册证。
	5
	1
	台
	200
	200
	线下
	放疗中心一楼会议室
	2026年8月20日14:30
	蒋臣023-47520914

	10
	超声诊断仪
	设备主要用于腹部、妇产、小器官、肌骨、外周血管等方面的临床超声诊断和科研应用需求，尤其适用于妇产超声诊疗，须具备医疗器械三类注册证。
	5
	1
	台
	200
	200
	线下
	放疗中心一楼会议室
	2026年8月20日14:30
	蒋臣023-47520914

	11
	超声波妇科治疗仪
	该设备主要用于我科外阴白色病变，宫颈炎、尖锐湿疣等。是一种新型的妇科物理治疗技术。通过超声波的特性，精准定位病变组织，进行治疗，该操作技术具有无创、高效、治疗时间短、恢复快等特点。主要性能：精准定位、高效安全、操作便捷。主要配置：主机系统：包含主机（含控制软件、TPS三维模拟定位及疗效检测软件）和承载车，负责能量输出、定位控制及图像监控。
治疗执行部件：治疗枪、治疗头（增强型聚焦超声治疗头，焦点小、声强高）及一次性使用治疗头套。辅助部件：水箱（用于耦合及散热）、脚踏开关（用于控制治疗过程）等。
	5
	1
	台
	30
	30
	线下
	科室会议室
	2026年8月14日15:00
	赵地奇13637790687

	12
	阴道微生态评价系统
	该设备主要用于检测阴道炎症所有类型（BV、VVC、TV、AV、CV、混合感染型）对有症状但无病原菌的阴道微生态失调患者进行临床指导用药；该设备自动化程度高，真正一体化检测，实现干化学、湿片镜检、革兰氏染色的全自动检测
	5
	1
	台
	12
	12
	线下
	科室会议室
	2026年8月14日15:00
	赵地奇13637790687

	13
	支气管镜
	主要用途：用于不明原因慢性咳嗽、咯血、局限性哮鸣音检查；肺部阴影、肺不张、气道狭窄、气道肿瘤、结核、真菌感染病因探查；气道黏膜活检、刷检、支气管肺泡灌洗（BAL）。须具备全高清HDTV图像处理平台，图像输出分辨率不低于1920×1080。 标配NBI窄带成像技术，用于黏膜微血管观察，实现早期气道肿瘤筛查；可选配AFI自体荧光成像模块。支持多级电子放大、图像冻结、色彩增强、轮廓强化、自动白平衡功能。 具备DVI、3G-SDI、复合视频多路信号输出，支持DICOM协议，可对接院内PACS系统。支持图像实时存储、动态录像，USB接口一键导出影像资料。主机可兼容同系列诊断支气管镜、治疗支气管镜、EBUS超声支气管镜。视野角度120°前视，景深2mm～100mm。先端外径5.9mm，插入管外径6.0mm，有效长度600mm。工作通道内径3.0mm，可通行球囊导管、APC探头、冷冻探针、支架输送装置。弯曲角度：向上210°，向下130°；操作部支持镜身±120°旋转。适用于气道狭窄扩张、气道肿物消融、痰栓清除、气道止血、异物取出等介入操作。
	5
	1
	台
	32
	32
	线下
	科室会议室
	2026年8月17日16:00
	陈郭珍18375916117

	14
	笑气镇静镇痛吸入系统
	设备主要用于口腔门诊操作，对患者实施清醒镇静、抗焦虑、轻度镇痛；缓解牙科恐惧、焦虑、辅助局部麻醉，减轻治疗操作带来的酸痛不适感。须具备主机控制系统、供气管路、呼出飞起负压回收系统、呼吸回路组件、气源减压阀、支架/移动台车等。
	5
	1
	台
	15
	15
	线上
	cqjj47554942@163.com
	/
	/

	15
	电动手术床
	设备主要用于各类外科手术，其中一台满足骨科手术需求（肩、膝、髋关节等）。功能：1.电动调节功能，除了常规调节体位以外，还可水平移动、腰桥等；2.实现各种常规体位摆放（包括肩关节镜的沙滩椅位的摆放）；3.术中C臂透视功能（包括骨盆手术的透视）。性能：要求安全、耐用、操作简便，易于各类手术开展。配置要求：手术床面有防止压力性损伤的高密度抗菌海绵、防水防渗透PU手术床垫；搁手架、侧卧挡板、侧卧位托手架、硅胶或流体斜坡垫、肩托、肩垫、摆放沙滩椅位体位架、各配件及收纳筐、配合手术使用冲洗架（可调节高度、显示温度、压力）和牵引架，每张床配置2套。
	5
	2
	台
	25
	50
	线下
	科室会议室
	2026年8月20日14:30
	叶健：13883691508  舒娟： 17783902018 

	16
	高频电刀系统
	设备主要用于开放及腔镜手术，并能清除手术中产生的烟雾。功能：1.电切、电凝（喷凝）、双极模式档位可调节（多模式、多档位），并根据组织自动调节功率；2.能用于复用型和一次性电刀笔和电钩（2种接口）；3.配置烟雾系统（联动多台设备、自动启停、可调节负压流量、低噪音运行、配套水循环系统）；4.配负极板回路垫（用于特殊患者或特殊体位）。性能：临床通用标准。配置要求：电刀主机1台、脚踏板、烟雾清除系统1套、负极板回路垫每台设备配备1张。
	5
	2
	台
	15
	30
	线下
	科室会议室
	2026年8月20日14:30
	叶健：13883691508  舒娟： 17783902018 

	17
	医用显示屏
	设备主要用于腔镜系统、达芬奇机器人系统影像实时显示手术视野图像，和手术录像、影像资料刻录至刻录机存档。功能：1.高清实时影像输出（分辨率1920*1080/4K医用级别），支持多种影像信号输入接口；显示屏高度可调节；2.实时采集手术静态图片、动态视频；3.性能：能适用于各类品牌设备。配置要求：内存强大，适配多种常用图片及影像格式，输出方便，便于存储；可移动可调节高度的显示屏支架。
	5
	1
	台
	2
	2
	线下
	科室会议室
	2026年8月20日14:30
	叶健：13883691508  舒娟； 17783902018 

	18
	高清胃肠镜系统
	设备主要用于食管、胃、肠道等消化道疾病筛查、早期肿瘤识别、病灶活检与内镜微创治疗。设备搭载高清4K成像及特殊光观察功能，具有5LED光源，逐级渐硬技术，图像分辨率为3480*2160p，配套高清主机、高清胃镜及高清肠镜，可完成检查图像储存。
	5
	1
	台
	246
	246
	线下
	放疗中心一楼会议室
	2026年8月19日11:00
	蒋臣023-47520914

	19
	全自动内镜清洗消毒机
	设备主要用于消化内镜的日常清洗消毒，配备至少2条内镜灌流接口，支持快速插拔，安装拆卸便捷。自动识别内镜数量，智能调节灌流压力流量，优化洗消效果。支持消毒液名称、有效期、使用周期设置，具备到期提醒、添加排放功能，全程侧漏，设备配备自身消毒功能
	5
	2
	台
	12
	24
	线下
	消化内镜中心学习室
	2026年8月14日11:00
	赵正中13883965088

	20
	双气囊小肠镜系统
	设备主要用于深部小肠专属诊疗，弥补胃肠镜检查盲区，适配小肠疾病诊断与微创治疗。须具备双气囊独立控压充放气，高清成像支持光学染色、电子放大具备影像录制、储存功能。诊疗一体配备双气囊气泵，大通道适配各类微创治疗器械。安全易用镜身灵活可控，支持全浸泡消毒。
	5
	1
	台
	126
	126
	线下
	放疗中心一楼会议室
	2026年8月19日11:00
	蒋臣023-47520914

	21
	自动体外除颤器
	设备主要用于心内科门诊、病房、手术室、转运途中突发室颤、无脉性室速等心脏骤停患者紧急抢救。具备成人、儿童双模式一键切换，可自动识别致命心律失常、智能匹配除颤能量，全程语音图文引导心肺复苏操作，配备电极脱落、低电量、故障多级安全报警功能。要求心律识别精准、充电启动迅速、能量输出稳定误差小，可连续多次放电无故障运行。整机轻便便携、操作简单直观，配套成人/儿童专用电极片、长效免维护待机电池，自带设备自动自检功能，防尘抗摔耐用，满足心内科突发心搏骤停高频急救需求。
	5
	1
	台
	3
	3
	线下
	科室会议室
	2026年8月17日15:00
	罗阳18580965491

	22
	便携式床旁超声仪
	设备主要用于心内科病房、急诊胸痛、危重心衰患者床旁快速心脏评估，兼顾院内转运、介入术中实时监测与外周血管筛查，满足成人患者快速诊疗。须具备二维、M 型、彩色及频谱多普勒多成像模式，可自动测算心功能、房室结构、血流动力学指标，配备图像信号丢失、参数异常预警功能。要求成像清晰、测量数据精准、开机启动迅速，可连续长时间稳定扫查。整机操作直观简便，配备心脏相控阵、血管高频双探头，内置大容量影像存储、DICOM 影像导出模块与长效备用电池，机身防水耐磕碰，满足心内科床旁急救、日常查房高频诊断需求。
	5
	1
	台
	20
	20
	线下
	科室会议室
	2026年8月17日15:00
	罗阳18580965491

	23
	体外反搏
	设备主要用于冠心病、心绞痛、心衰、高血压、缺血性心脑血管疾病患者的无创体外循环辅助治疗，兼顾心内科住院、门诊康复常规诊疗。可同步分段气囊序贯加压，促进下肢血液回流、改善心肌供血，实时同步监测心电、血压，自动匹配治疗压力与周期，具备异常心率、压力超限安全报警。压力调控精准、充气放气响应快速，整机可连续稳定长时间治疗；操作界面直观简易，配备多尺寸治疗气囊、独立控温系统、紧急停机装置，配套医用治疗床与循环冷却系统，运行低噪耐用，满足心内科批量康复治疗需求。
	5
	1
	台
	30
	30
	线下
	科室会议室
	2026年8月17日15:00
	张玉13594625196

	24
	血管内冲击波治疗设备
	设备主要用于心内科介入手术室冠心病重度钙化冠脉病变 PCI 术前斑块修饰治疗，适用于成人钙化狭窄病变预处理，辅助支架充分扩张贴壁。可控释放脉冲式冲击波碎裂血管钙化斑块，配备能量异常、连接故障、操作超限多级安全报警功能。要求冲击波能量输出稳定、脉冲调控精准、响应迅速，术中可持续稳定工作。整机操作界面简洁直观，配套专用连接线缆、触发控制器，支持多种规格冲击波导管适配，具备设备开机自动自检功能，运行安全可靠，满足心内科复杂冠脉钙化病变介入手术常态化使用需求。 
	5
	1
	台
	8
	8
	线下
	科室会议室
	2026年8月17日15:00
	罗阳18580965491

	25
	呼吸内镜冷热治疗工作站
	设备用于在支气管镜下完成多种气道腔内病变的微创介入技术，用于快速气管、支气管内止血、消融和切除、冻融、取异物，冷热互补。主要应用于良、恶性气道病变，如：中央型肺癌、转移瘤导致气道腔内占位、气道狭窄、恶性肿瘤引起气道出血、肿瘤表面渗血，气道瘢痕狭窄，气道息肉，气管支气管支架置入后支架周围肉芽增生，气道异物取出等。
	5
	1
	台
	90
	90
	线下
	内科7楼示教室
	2026年8月20日9:00
	王玉波13228687211

	26
	半导体激光治疗仪
	设备主要用于：①气道梗阻：主气管、分支气管原发性与转移性恶性肿瘤姑息治疗；②气道良性病变：结核性气管狭窄、气管切开、良性肿瘤、良性肉芽肿、气管软化症等；③气管、支气管内膜非典型增生、淀粉样变；④熔断气管支架、气管支架再造成型；⑤汽化消融组织，即时解放气道；⑥气管、支气管内凝固止血。
	5
	1
	台
	100
	100
	线下
	放疗中心一楼会议室
	2026年8月19日14:30
	蒋臣023-47520914

	27
	电子支气管镜主机与治疗支气管镜
	设备主要用于：①气管及支气管内病变的诊断及治疗；②气道内分泌物的清除；③引导治疗设备进行气道肿瘤/狭窄的介入治疗；④气道内出血的止血治疗。
	5
	1
	台
	50
	50
	线下
	内科7楼示教室
	2026年8月20日9:00
	王玉波13228687211

	28
	术中神经电生理监测系统
	用于脊柱外科术中神经电生理检测，软件具备自发肌电图及电刺激触发肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位、脑电图及脑电频谱分析等。
	5
	1
	台
	40
	40
	线上
	cqjj47554942@163.com
	/
	/

	29
	热蒸汽治疗设备
	1.手术操作时间较短，平均手术时间为5-15分钟，手术运转效率高，提升泌尿外科前列腺手术的效率与病床周转率。
2.麻醉要求低，局部麻醉加镇静即可满足手术要求。解决了高危高龄患者的麻醉高风险的问题，使许多长期带尿管的病人摆脱安置尿管的烦恼。
3.围手术期不良反应轻微，满足年轻患者对保留性功能的诉求。
4.可以作为日间、门诊手术的主要治疗方式
	5
	1
	台
	98
	98
	线上
	cqjj47554942@163.com
	/
	/

	30
	无创脑水肿动态监测仪
	设备主要通过在床旁监测颅脑疾病患者脑水肿情况，及时发现并干预脑水肿，从而降低致死、致残率，改善患者预后。须具备无创、可实时监测脑水肿参数。要求参数精准、可长时间稳定运行。整机操作简便，便携耐用，满足神经重症病人救治工作需求。
	5
	1
	台
	49
	49
	线上
	cqjj47554942@163.com
	/
	/

	31
	颅内压监护仪
	设备主要通过在颅内置入传感器，并在床旁监测颅脑疾病患者颅内压情况，及时发现并干预高颅压，从而降低致死、致残率，改善患者预后。须具备实时监测颅内压及脑温参数功能。要求参数精准、可长时间稳定运行。整机操作简便，便携耐用，满足神经重症病人救治工作需求。
	5
	2
	台
	8.5
	17
	线上
	cqjj47554942@163.com
	/
	/

	32
	胃肠电图仪
	1.用途：胃肠电图检测方式是通过体表电极无创性采集胃肠生物电信号，利用检测提供的定量分析数据所反映出来的胃肠生物电信号（胃肠电图）的特异性，了解胃肠的蠕动情况及胃肠动力的强弱，从而为判断如FD、胃肠节律紊乱综合征（GDS）、胃肠动力不足、肠易激综合征（IBS）、胃动过速、胃动过缓、便秘等疾病提供科学依据，同时也为做过胃/食管或肠道手术的病人术前术后胃肠道功能恢复情况的对比提供检测手段。根据中华消化学会制定了胃肠电图临床诊断标准，达到检查、诊断胃肠动力障碍等功能性疾病之目的
2.采用8导胃肠同步检测，可三维动态分析  
3.信号采集稳定，抗干扰能力强，胃肠同步检测技能符合收费，既能够解决患者情况
4.胃肠电图仪1台、具有三维分析功能、具有胃肠同步功能。
	5
	1
	台
	25
	25
	线上
	cqjj47554942@163.com
	/
	/

	33
	胃肠动力治疗
	1.用途：用于治疗具有胃动力障碍症状（胃胀、胃痛、嗳气、早饱、厌食、恶心等） 的功能性消化不良及功能性便秘，术前术后功能性胃肠功能紊乱及消化不良和便秘，肿瘤病人放疗化疗引起的胃肠功能紊乱和便秘等。
2、体表胃肠同步治疗
3、体表胃肠同步治疗，效果好，无需耗材，降低使用成本
4、胃肠动力治疗仪一台，采集线2套
	5
	1
	台
	6
	6
	线上
	cqjj47554942@163.com
	/
	/

	34
	经颅重复磁刺激仪
	设备主要用于脑卒中后遗症、帕金森、阿尔茨海默病、偏头痛、失眠、焦虑障碍等神经系统疾病的治疗；需具有双线圈独立模式，一台设备能同时治疗两位患者，方案互不干扰；要求整机启动迅速，可实现高强度长时间治疗无发热现象；可与近红外脑功能成像系统联用实现多模态联用及满足科研拓展。
	5
	1
	台
	39.8
	39.8
	线下
	科室会议室
	2026年8月17日15:00
	张作文15823472901

	35
	耳迷走神经电刺激仪
	设备主要用于意识障碍、中风、阿尔茨海默病、癫痫、睡眠障碍、抑郁症、焦虑症、睡眠障碍等治疗。需具有单耳刺激和双耳刺激两种模式，恒流电刺激，精准刺激点位。需有内部电源供电，无需插电便可移动治疗。入耳式电极导电部分要求耐腐蚀、抗氧化，生物相容性好，能保证治疗的安全性。
	5
	1
	台
	19.8
	19.8
	线下
	科室会议室
	2026年8月17日15:00
	张作文15823472901




