附件1：
	推介产品需求明细表


	序
号
	科室
	申请阳光推介项目名称
	主要用途、功能、性能、配置等需求概述
	质保/维保年限
	数量
	单位
	预估单价（万元）
	合计金额（万元）
	推介方式（线上/线下）
	挂网次数
	会议地点及时间

	1
	病理科 
	石蜡切片机
	拟购置的轮转式切片机是能够半自动、手动二合一，既具有电机进样的半自动修片模式，又有小手轮手动修片模式的石蜡切片机；用于制作不同硬度的人体组织样品薄切片，以供实现组织学诊断； 需具有样本头进样方式：≥3种，至少包括小手轮、外接独立操作控制器、机身左侧按键面板；小手轮调节：粗修小手轮进样方向、速度可通过软件快速实时调节，适应不同操作者使用习惯；关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统等功能。
	5
	2
	台
	12
	24
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	2
	病理科 
	漂片仪
	该设备服务于生物组织病理制片，切片后漂片效果直接影响最终制片与病理诊断质量。设备采用密闭腔体，依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控试剂，自动化完成切片舒展整平。
配置双气泵保障运行稳定；配备电子锁，防止误操作；自带酒精浓度智能检测，把控试剂品质；支持一键换液，简化运维。适配医院病理科常规制片，保障切片平整完好，提升制片标准化与工作效率。
	5
	2
	台
	1
	2
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	3
	病理科 
	冷台
	冷台为病理制片配套设备，适配组织脱水、包埋、切片整套流程。经脱水浸蜡后的组织包埋注蜡后，依靠冷台低温环境让石蜡快速均匀凝固，提升蜡块硬度，保障后续切片平整顺滑，直接决定切片质量。
设备依托压力泵、电磁阀、多向阀完成温控稳定调控，搭载双气泵保障控温稳定；配置电子锁，规避误触改动参数；可智能监测试剂酒精浓度，保障制片试剂达标；支持一键换液，维护便捷。冷台温控稳定，适配医院病理常规石蜡制片，操作省心，有效稳定制片品质。
	5
	2
	台
	1.5
	3
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	4
	病理科 
	脱水机
	拟购置的全封闭脱水机是用于生物组织病理检测，是生物组织制片前必要的工序，在整个组织制片流程中，脱水、包埋、切片、烤片、染色等对后期制片效果的好坏有重要作用。而脱水将直接影响到制片的效果。拟购置的设备是将组织置于一密闭的反应缸内，在不同时间注入各类试剂，并按要求浸泡一定时长，以达到对组织固定、脱水、透明和浸蜡的要求。各类试剂的注入是由压力泵、电磁阀、多向旋转阀等相互配合实现。设备需具有双气泵，电子锁，智能酒精浓度检测，一键换液等功能。
	5
	1
	台
	35
	35
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	5
	病理科 
	大体摄影仪
	大体摄影仪为病理实验室标配设备，服务生物组织全流程病理制片。病理脱水、包埋、切片、染色各工序互相影响，脱水品质决定切片最终效果；该设备用于取材阶段标本高清拍照存档，留存大体影像，方便病理医生对照切片综合判读，满足病例溯源、质控、会诊教学要求。
设备管路依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控清洁试剂输送；配备双气泵，保障设备供气、照明运行稳定；设置电子锁锁定拍摄参数，避免误操作改动设置；搭载智能酒精浓度检测，监测台面消杀试剂浓度，防止标本污染、画面脏污；具备一键换液功能，可快速更换清洁试剂，运维简便。设备成像清晰、适配病理常规取材，完善制片全流程质控。
	5
	1
	台
	6
	6
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	6
	病理科 
	取材台
	取材台是病理制片前端关键设备，承接标本取材工序，取材质量直接影响后续脱水、包埋、切片、染色全流程制片效果。设备采用密闭操作区域，依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控各类清洁、固定试剂输送。
设备搭载双气泵，保障排风、供液稳定；配备电子锁，锁定运行参数，避免误操作；具备智能酒精浓度检测，把控消杀试剂浓度，防止标本污染；支持一键换液，便捷更换各类试剂。适配医院病理日常取材，兼顾操作安全、质控稳定与运维简便，保障前期标本合规处理。
	5
	1
	台
	15
	15
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	7
	病理科 
	离心机
	台式离心机为病理实验室配套前处理设备，适配组织制片全流程。病理脱水、包埋、切片、染色各环节环环相扣，脱水品质决定最终切片效果；该离心机用于病理体液、组织匀浆离心提纯，保障前期样本纯度，为后续脱水制片筑牢基础。
设备依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀辅助管路稳定控液；搭载双气泵保障设备运行平稳；配置电子锁，防止误改参数；可智能检测酒精试剂浓度，保障标本处理试剂达标；支持一键换液，简化试剂更换操作。整体适配病理常规样本离心处理，运行稳定、安全易维护，保障病理制片全流程质控稳定。
	5
	1
	台
	6
	6
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	8
	病理科 
	全自动推片染色机
	已满足推荐要求，不再做推荐

	9
	超声科 
	超声诊断仪
	已满足推荐要求，不再做推荐

	10
	超声科 
	超声诊断仪
	已满足推荐要求，不再做推荐

	11
	妇科 
	超声波妇科治疗仪
	该设备主要用于我科外阴白色病变，宫颈炎、尖锐湿疣等。是一种新型的妇科物理治疗技术。通过超声波的特性，精准定位病变组织，进行治疗，该操作技术具有无创、高效、治疗时间短、恢复快等特点。主要性能：精准定位、高效安全、操作便捷。主要配置：主机系统：包含主机（含控制软件、TPS三维模拟定位及疗效检测软件）和承载车，负责能量输出、定位控制及图像监控。
治疗执行部件：治疗枪、治疗头（增强型聚焦超声治疗头，焦点小、声强高）及一次性使用治疗头套。辅助部件：水箱（用于耦合及散热）、脚踏开关（用于控制治疗过程）等。
	5
	1
	台
	30
	30
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	12
	妇科 
	阴道微生态评价系统
	该设备主要用于检测阴道炎症所有类型（BV、VVC、TV、AV、CV、混合感染型）对有症状但无病原菌的阴道微生态失调患者进行临床指导用药；该设备自动化程度高，真正一体化检测，实现干化学、湿片镜检、革兰氏染色的全自动检测
	5
	1
	台
	12
	12
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	13
	感染科 
	支气管镜
	可完成肺泡灌洗、毛刷采样、病灶活检，获取病原学及病理标本；具备气道球囊扩张功能，用于结核等病变所致气道狭窄干预，提升感染性气道疾病诊治能力；可完成气管‑各级支气管可视探查评估，识别黏膜、管腔各类病变；可实施气道负压吸引廓清痰液、脓栓及分泌物；支持气道异物取出、气道出血局部止血处置；支持病灶局部给药治疗；兼容气道支架置入、调整及取出；可适配冷冻活检、冷冻消融、热消融等介入操作；支持病灶标记定位；具备诊疗图像、视频采集存储回放功能，满足病历归档、病例教学需求。
[bookmark: _GoBack]
	5
	1
	台
	32
	32
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	14
	口腔科
	笑气镇静阵痛吸入系统
	设备主要用于口腔门诊操作，对患者实施清醒镇静、抗焦虑、轻度镇痛；缓解牙科恐惧、焦虑、辅助局部麻醉，减轻治疗操作带来的酸痛不适感。需具备主机控制系统、供气管路、呼出飞起负压回收系统、呼吸回路组件、气源减压阀、支架/移动台车等。
	5
	1
	台
	15
	15
	线上
	第二次
	/

	15
	麻醉科（手术室）
	电动手术床
	设备主要用于各类外科手术，其中一台满足骨科手术需求（肩、膝、髋关节等）。功能：1.电动调节功能，除了常规调节体位以外，还可水平移动、腰桥等；2.实现各种常规体位摆放（包括肩关节镜的沙滩椅位的摆放）；3.术中C臂透视功能（包括骨盆手术的透视）。性能：要求安全、耐用、操作简便，易于各类手术开展。配置要求：手术床面有防止压力性损伤的高密度抗菌海绵、防水防渗透PU手术床垫；搁手架、侧卧挡板、侧卧位托手架、硅胶或流体斜坡垫、肩托、肩垫、摆放沙滩椅位体位架、各配件及收纳筐、配合手术使用冲洗架（可调节高度、显示温度、压力）和牵引架，每张床配置2套。
	5
	2
	台
	25
	50
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	16
	麻醉科（手术室）
	高频电刀系统
	设备主要用于开放及腔镜手术，并能清除手术中产生的烟雾。功能：1.电切、电凝（喷凝）、双极模式档位可调节（多模式、多档位），并根据组织自动调节功率；2.能用于复用型和一次性电刀笔和电钩（2种接口）；3.配置烟雾系统（联动多台设备、自动启停、可调节负压流量、低噪音运行、配套水循环系统）；4.配负极板回路垫（用于特殊患者或特殊体位）。性能：临床通用标准。配置要求：电刀主机1台、脚踏板、烟雾清除系统1套、负极板回路垫每台设备配1张。
	5
	2
	台
	15
	30
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	17
	麻醉科（手术室）
	医用显示屏
	设备主要用于腔镜系统、达芬奇机器人系统影像实时显示手术视野图像，和手术录像、影像资料刻录至刻录机存档。功能：1.高清实时影像输出（分辨率1920*1080/4K医用级别），支持多种影像信号输入接口；显示屏高度可调节；2.实时采集手术静态图片、动态视频；3.性能：能适用于各类品牌设备。配置要求：内存强大，适配多种常用图片及影像格式，输出方便，便于存储；可移动可调节高度的显示屏支架。
	5
	1
	台
	2
	2
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	18
	消化内镜中心   
	高清胃肠镜系统
	已满足推荐要求，不再做推荐

	19
	消化内镜中心   
	全自动内镜清洗消毒机
	设备主要用于消化内镜的日常清洗消毒，配备至少2条内镜灌流接口，支持快速插拔，安装拆卸便捷。自动识别内镜数量，智能调节灌流压力流量，优化洗消效果。支持消毒液名称、有效期、使用周期设置，具备到期提醒、添加排放功能，全程侧漏，设备配备自身消毒功能
	5
	2
	台
	12
	24
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	20
	消化内镜中心   
	双气囊小肠镜系统
	设备主要用于深部小肠专属诊疗，弥补胃肠镜检查盲区，适配小肠疾病诊断与微创治疗。需具备双气囊独立控压充放气，高清成像支持光学染色、电子放大具备影像录制、储存功能。诊疗一体配备双气囊气泵，大通道适配各类微创治疗器械。安全易用镜身灵活可控，支持全浸泡消毒。
	5
	1
	台
	126
	126
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	21
	心血管内科  
	自动体外除颤器
	设备主要用于心内科门诊、病房、手术室、转运途中突发室颤、无脉性室速等心脏骤停患者紧急抢救。具备成人、儿童双模式一键切换，可自动识别致命心律失常、智能匹配除颤能量，全程语音图文引导心肺复苏操作，配备电极脱落、低电量、故障多级安全报警功能。要求心律识别精准、充电启动迅速、能量输出稳定误差小，可连续多次放电无故障运行。整机轻便便携、操作简单直观，配套成人/儿童专用电极片、长效免维护待机电池，自带设备自动自检功能，防尘抗摔耐用，满足心内科突发心搏骤停高频急救需求。
	5
	1
	台
	3
	3
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	22
	心血管内科  
	便携式床旁超声仪
	设备主要用于心内科病房、急诊胸痛、危重心衰患者床旁快速心脏评估，兼顾院内转运、介入术中实时监测与外周血管筛查，满足成人患者快速诊疗。需具备二维、M 型、彩色及频谱多普勒多成像模式，可自动测算心功能、房室结构、血流动力学指标，配备图像信号丢失、参数异常预警功能。要求成像清晰、测量数据精准、开机启动迅速，可连续长时间稳定扫查。整机操作直观简便，配备心脏相控阵、血管高频双探头，内置大容量影像存储、DICOM 影像导出模块与长效备用电池，机身防水耐磕碰，满足心内科床旁急救、日常查房高频诊断需求。
	5
	1
	台
	20
	20
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	23
	心血管内科  
	体外反搏
	设备主要用于冠心病、心绞痛、心衰、高血压、缺血性心脑血管疾病患者的无创体外循环辅助治疗，兼顾心内科住院、门诊康复常规诊疗。可同步分段气囊序贯加压，促进下肢血液回流、改善心肌供血，实时同步监测心电、血压，自动匹配治疗压力与周期，具备异常心率、压力超限安全报警。压力调控精准、充气放气响应快速，整机可连续稳定长时间治疗；操作界面直观简易，配备多尺寸治疗气囊、独立控温系统、紧急停机装置，配套医用治疗床与循环冷却系统，运行低噪耐用，满足心内科批量康复治疗需求。
	5
	1
	台
	30
	30
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	24
	心血管内科  
	血管内冲击波治疗设备
	设备主要用于心内科介入手术室冠心病重度钙化冠脉病变 PCI 术前斑块修饰治疗，适用于成人钙化狭窄病变预处理，辅助支架充分扩张贴壁。可控释放脉冲式冲击波碎裂血管钙化斑块，配备能量异常、连接故障、操作超限多级安全报警功能。要求冲击波能量输出稳定、脉冲调控精准、响应迅速，术中可持续稳定工作。整机操作界面简洁直观，配套专用连接线缆、触发控制器，支持多种规格冲击波导管适配，具备设备开机自动自检功能，运行安全可靠，满足心内科复杂冠脉钙化病变介入手术常态化使用需求。 
	5
	1
	台
	8
	8
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	25
	呼吸与危重症医学科  
	呼吸内镜冷热治疗工作站
	设备用于在支气管镜下完成多种气道腔内病变的微创介入技术，用于快速气管、支气管内止血、消融和切除、冻融、取异物，冷热互补。主要应用于良、恶性气道病变，如：中央型肺癌、转移瘤导致气道腔内占位、气道狭窄、恶性肿瘤引起气道出血、肿瘤表面渗血，气道瘢痕狭窄，气道息肉，气管支气管支架置入后支架周围肉芽增生，气道异物取出等。
	5
	1
	台
	90
	90
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	26
	呼吸与危重症医学科  
	半导体激光治疗仪
	设备主要用于：①气道梗阻：主气管、分支气管原发性与转移性恶性肿瘤姑息治疗；②气道良性病变：结核性气管狭窄、气管切开、良性肿瘤、良性肉芽肿、气管软化症等；③气管、支气管内膜非典型增生、淀粉样变；④熔断气管支架、气管支架再造成型；⑤汽化消融组织，即时解放气道；⑥气管、支气管内凝固止血。
	5
	1
	台
	100
	100
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	27
	呼吸与危重症医学科  
	电子支气管镜主机与治疗支气管镜
	设备主要用于：①气管及支气管内病变的病变的诊断及治疗；②气道内分泌物的清除；③引导治疗设备进行气道肿瘤/狭窄的介入治疗；④气道内出血的止血治疗。
	5
	1
	台
	50
	50
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	28
	脊柱外科 
	术中神经电生理监测系统
	用于脊柱外科术中神经电生理检测，软件具备自发肌电图及电刺激触发肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位、脑电图及脑电频谱分析等。
	5
	1
	台
	40
	40
	线上
	第二次
	/

	29
	泌尿外科 
	热蒸汽治疗设备
	1.手术操作时间较短，平均手术时间为5-15分钟，手术运转效率高，提升泌尿外科前列腺手术的效率与病床周转率。
2.麻醉要求低，局部麻醉加镇静即可满足手术要求。解决了高危高龄患者的麻醉高风险的问题，使许多长期带尿管的病人摆脱安置尿管的烦恼。
3.围手术期不良反应轻微，满足年轻患者对保留性功能的诉求。
4.可以作为日间、门诊手术的主要治疗方式
	5
	1
	台
	98
	98
	线上
	第二次
	/

	30
	神经外科  
	无创脑水肿动态监测仪
	设备主要通过在床旁监测颅脑疾病患者脑水肿情况，及时发现并干预脑水肿，从而降低致死、致残率，改善患者预后。需具备无创、可实时监测脑水肿参数。要求参数精准、可长时间稳定运行。整机操作简便，便携耐用，满足神经重症病人救治工作需求。
	5
	1
	台
	49
	49
	线上
	第二次
	/

	31
	神经外科  
	颅内压监护仪
	设备主要通过在颅内置入传稿器，并在床旁监测颅脑疾病患者颅内压情况，及时发现并干预高颅压，从而降低致死、致残率，改善患者预后。需具备实时监测颅内压及脑温参数功能。要求参数精准、可长时间稳定运行。整机操作简便，便携耐用，满足神经重症病人救治工作需求。
	5
	2
	台
	8.5
	17
	线上
	第二次
	/

	32
	消化内科 
	胃肠电图仪
	已满足推荐要求，不再做推荐

	33
	消化内科 
	胃肠动力治疗
	1、用途：用于治疗具有胃动力障碍症状(胃胀、胃痛、嗳气、早饱、厌食、恶心等) 的功能性消化不良及功能性便秘，术前术后功能性胃肠功能紊乱及消化不良和便秘，肿瘤病人放疗化疗引起的胃肠功能紊乱和便秘等。
2、体表胃肠同步治疗
3、体表胃肠同步治疗，效果好，无需耗材，降低使用成本
4、胃肠动力治疗仪一台，采集线2套
	5
	1
	台
	6
	6
	线上
	第二次
	/

	34
	神经内科
	经颅重复磁刺激仪
	已满足推荐要求，不再做推荐

	35
	神经内科
	耳迷走神经电刺激仪
	设备主要用于意识障碍、中风、阿尔兹海默症、癫痫、睡眠障碍、抑郁症、焦虑症、睡眠障碍等治疗。需具有单耳刺激和双耳刺激两种模式，恒流电刺激，精准刺激点位。需有内部电源供电，无需插电便可移动治疗。入耳式电极导电部分要求耐腐蚀、抗氧化，生物相容性好，能保证治疗的安全性。
	5
	1
	台
	19.8
	19.8
	线下
	第二次
	公告结束一周内见我院官网公告

	36
	放射科
	磁共振成像系统及辅助设备设施
	1.用途：设备主要用于开展全身各部位高端磁共振影像检查，承担中枢神经、骨关节、腹盆腔、乳腺、大血管、心脏等各类疾病的精准影像诊断工作；用于脑卒中、脑肿瘤、神经退行性病变、软组织损伤、全身肿瘤筛查、术前分期及疗效评估，支撑急诊危重症与疑难病例诊断，同时满足科室临床科研、教学需求，提升区域疑难疾病影像诊疗水平。
2.功能：支持全身常规平扫、多期动态增强扫描；具备弥散成像（DWI/IVIM）、弥散张量成像（DTI）、磁敏感加权成像（SWI）、磁共振波谱（MRS）、灌注成像、无造影剂血管成像（MRA/MRV）等多模态功能成像；可开展乳腺磁共振、前列腺多参数成像、内耳水成像、心脏磁共振、全脊柱成像等专项检查；具备多种脂肪抑制、运动伪影抑制、快速扫描技术；配套三维重建、纤维追踪、定量影像分析等后处理功能，兼容智能扫描辅助工具。
3.性能：采用标准3.0T超导磁体，磁场均匀度优良；配置高性能梯度系统与多通道射频接收平台，图像信噪比高、空间分辨率优秀；搭载快速成像加速技术，有效缩短扫描时间，提升检查吞吐量；磁体采用大孔径设计，改善患者舒适度；设备运行稳定可靠，满足科室常态化高负荷临床工作；配备完善射频安全监控体系，拓宽检查适用范围。
4.配置：
 4.1 ≥3.0T磁共振成像系统及配套空调水冷系统；2300W
（1）主机单元：≥3.0T超导磁体、梯度功放系统、射频收发系统、操作主控平台；
（2）全套原厂相控阵线圈：头颈联合线圈、头部高分辨线圈、脊柱线圈、体部毯式线圈、四肢关节专用线圈、乳腺专用线圈等临床必备线圈；
（3）原厂独立高级图像后处理工作站2套，预装基础序列软件及全套高级功能成像软件包；
（4）配套水冷系统、精密空调系统、自动检查床、安全监控组件；
（5）支持与院内现有 HIS、PACS 系统无缝对接；预留科研软件升级拓展端口。
 4.2 其他辅助设备设施；260W
（1）MR及相关辅助设备设施机房改造、装修、屏蔽系统、铁磁探测报警门；40W
（2）MR专用高压注射器1台；45W
（3）无磁监护仪1台；50W
（4）无磁转运床2台、无磁轮椅2台、无磁灭火器4套、无磁治疗车2台、无磁过床易2套；15W
（5）诊断图文工作站10套（标准医学影像诊断台+人体工程学座椅+医用专业显示器+影像诊断工作站）；60W
（6）医学影像报告质量质控系统1套，并负责接入PACS。50W
	5
	1
	套
	2560
	2560
	线下
	第一次
	公告结束一周内见我院官网公告



